**ALLEGATO 1**

Elettrodi di varie misure dedicate al Sistema Cliniporetor che eroga gli impulsi elettrici per l’elettroporazione a una frequenza di 500 Hertz (sistema brevettato e non utilizzabile da latri elettroporatori); questa velocità di erogazione è fondamentale per diminuire il discomfort del paziente durante la terapia e ridurre i tempi della procedura, soprattutto in caso di applicazione in pazienti con lesioni multiple e/o di grandi dimensioni.

Importo annuo 126.000,00 iva esclusa